**Firmware V3.1.8**

1: Solve DTMF decoding issue--the other channel number cannot be decoded after the DTMF in Double Standby (Double Single)

2: Add ANI display

**Firmware V3.1.3**

1：Solved Some Radio Call ID is not Displayed Properly

**Software V3.1.1**

**Firmware V3.1.1**

1：RX Group List - Contact 16 →Contact 32


2：RX Group List 128→ 76

3：ADD Scan Time Setting


4：VFO Bug Repair

**V3.0.5**


1：ADD VFO




2：Contact ID 1000




3: Scan list 64



ADD DMR ID





4：128 RX Group List



5：ZONE Abnormal Repair 。

6：2.5K step





7:Europe Input Method CTCSS/DCS Save:

